WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
W POZNANIU 
DELEGATURA W PILE

INFORMACJA 
O STANIE ŚRODOWISKA I DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ
WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO 
INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
W POWIECIE WĄGROWIECKIM	 W ROKU 2010
Opracowanie:
Dział Monitoringu Środowiska:										                                                                                                      Zatwierdził:		     mgr inż. Mariola Mikołajczak                                                                   Kierownik Delegatury w Pile
mgr Iwona Moszczyńska                                                                           mgr inż. Marek Duraj
mgr Jerzy Słomczyński

	
Piła, wrzesień 2011 rok
SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE	3
2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU 	4
3. STAN ŚRODOWISKA	4
3.1. Monitoring jakości powietrza	4
3.2. Monitoring jakości wód	6
3.2.1. Monitoring jakości wód powierzchniowych	6
3.2.2. Monitoring jakości wód podziemnych	15
3.3. Monitoring hałasu	15
3.4. Monitoring pól elektromagnetycznych	16
3.5. Monitoring gospodarki odpadami	16
3.6. Podsumowanie	17

WPROWADZENIE

Opracowanie ma na celu przedstawienie stanu środowiska oraz wyników działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na terenie powiatu wągrowieckiego w roku 2010. Do jego przygotowania wykorzystano badania własne WIOŚ w Poznaniu Delegatury w Pile, wyniki badań będące w posiadaniu WIOŚ oraz ustalenia z kontroli użytkowników środowiska, prowadzonych przez inspektorów WIOŚ Delegatury w Pile. 
Wyjaśniamy, że do końca I kwartału każdego roku prowadzona jest końcowa weryfikacja wyników badań i pomiarów wykonanych w roku poprzednim oraz przygotowywane są oceny, które następnie przekazywane są do ostatecznej weryfikacji do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W związku z powyższym przekazane w niniejszym opracowaniu wyniki badań wykonanych w ramach monitoringu środowiska w roku 2010 należy traktować jako wstępne.
Ostateczna ocena stanu środowiska w 2010 roku jest w trakcie opracowywania i po weryfikacji przez GIOŚ zostanie opublikowana w formie „Raportu o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2010”, w III kwartale 2011 roku.
Bieżące informacje dotyczące stanu środowiska na terenie całego województwa wielkopolskiego znaleźć można na stronie internetowej www.poznan.pios.gov.pl.
Zadania w zakresie ochrony przyrody, w tym ustanawianie form ochrony przyrody oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem określonych ustawą zakazów w stosunku do tych form, realizuje Regionalny Konserwator Przyrody. 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU

Powiat wągrowiecki położony jest w północnej części województwa wielkopolskiego, obejmuje obszar o powierzchni 1040,8 km2, a zamieszkuje go 68552 osób (stan na dzień 31 grudnia 2009, dane wg GUS). Gospodarka powiatu ma charakter rolniczy, użytki rolne zajmują 70,36 % jego powierzchni.
Administracyjnie powiat podzielony jest na:
▪ dwie gminy miejsko-wiejskie: Gołańcz, Skoki 
▪ jedną gminę miejską: Wągrowiec
▪ cztery gminy wiejskie: Damasławek, Mieścisko, Wapno, Wągrowiec
Powiat jest zwodociągowany w  94,3%, a skanalizowany w 55,8% (w % ogółu ludności). Na jego terenie pracuje 10 znaczących biologiczno -  komunalnych oczyszczalni ścieków w tym 2 z podwyższonym oczyszczaniem biogenów (stan na 2010, dane wg WIOŚ Poznań Delegatura w Pile).

Lp.	Gmina	Zakład/Miejscowość	Obszar obsługiwany	Typ oczyszczalni	
1	Wapno	Gmina Wapno/Wapno	Wapno, Podolin	mechaniczno-biologiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów (1)	
2	Damasławek	Gmina Damasławek/Damasławek	Damasławek	mechaniczno-biologiczna (1)	
3	Wągrowiec	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji/Wągrowiec	Wągrowiec	mechaniczno-biologiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów (1)	
4	Wągrowiec	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej/Wągrowiec	Potulice, Wiatrowo	mechaniczno-biologiczna (2)	
5	Mieścisko	Gmina Mieścisko/Mieścisko	Mieścisko, Popowo Kościelne	mechaniczno-biologiczna (2)	
6	Skoki	Zakład Wodociągów i Kanalizacji/Skoki	Skoki, Lechlin	mechaniczno-biologiczna (1)	
7	Gołańcz	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej/Gołańcz	Gołańcz, Chawłodno, Smogulec	mechaniczno-biologiczna (2)	

3. STAN ŚRODOWISKA
3.1. MONITORING JAKOŚCI POWIETRZA
W roku 2010 jakość powietrza na terenie powiatu wągrowieckiego monitorowano metodą pasywną – metodą wskaźnikową, polegającą na miesięcznej ekspozycji specjalnie przygotowanych próbników zawieszonych na wysokości około 2 metrów. Metodą tą prowadzono badania stężeń dwutlenku siarki i dwutlenku azotu. 
Na terenie powiatu wągrowieckiego w miejscowości Kobylec prowadzone są badania metodą pasywną ze względna na ochronę roślin. Obecnie ocenę wykonuje się dla całego województwa wielkopolskiego jako jedną strefę. Strefę wielkopolską  pod względem  wartości dwutlenku siarki i dwutlenku azotu zaliczono do klasy A. Oznacza to,że w województwie nie odnotowano przekroczenia dopuszczalnego poziomu wyżej wymienionych substancji. 
Roczne oceny jakości powietrza przeprowadzane są w celu:
•	określenia stanu zanieczyszczenia powietrza w strefach; 
•	wykrycia ewentualnych przekroczeń standardów jakości powietrza, poziomów docelowych i poziomów celów długoterminowych; 
•	wskazania prawdopodobnych przyczyn ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń;
•	oraz sporządzenia programów ochrony powietrza przez Marszałka Województwa. 
Oceny jakości powietrza w strefach dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów: ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin. 
Ocena pod kątem ochrony zdrowia
1.	Do oceny jakości powietrza w powiecie wągrowieckim pod kątem ochrony zdrowia wykorzystano pomiary z całego województwa. 

Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia
Nazwa strefy	Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru 
całej strefy	
	NO2	SO2	CO	C6H6	PM2,5	PM10	BaP	As	Cd	Ni	Pb	O3	
strefa wielkopolska	A	A	A	A	B	C	C	A	A	A	A	A	

2. Od 2010 roku w Wągrowcu, na terenie Miejskiego Ośrodka Profilaktyki                         i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy ul. Lipowej 34 został uruchomiony nowy punkt pomiarowy pyłu PM10. Na terenie północnej Wielkopolski istniała dotychczas tylko jedna stacja pomiarowa jakości powietrza, zlokalizowana  w Pile przy ul. Kusocińskiego, tak więc punkt pomiarowy w Wągrowcu jest istotnym elementem uzupełniającym system oceny jakości powietrza. Przekroczenia  poziomu dopuszczalnego  dla pyłu PM10 dotyczą wyłącznie stężeń 24- godzinnych, było ich 44 (dopuszczalne 35) . Nie są przekroczone natomiast stężenia średnioroczne - 30,9µg/m3 (dopuszczalne 50µg/m3).

Ocena pod kątem ochrony roślin

Ocena obejmuje tlenki azotu, dwutlenek siarki i ozon. Na terenie powiatu wykonywano pomiary metodą  pasywną. 
Z badań przeprowadzonych w miejscowości Kobylec, w roku 2010 wynika, że średnioroczna wartość dwutlenku siarki wyniosła 3,7 µg/mł (dopuszczalne 20 µg/mł), a dwutlenku azotu – 22,8µg/mł (dopuszczalne 40 µg/mł).
W efekcie oceny przeprowadzonej dla 2010 roku dla ozonu, strefie wielkopolskiej pod kątem ochrony roślin przypisano klasę C, co oznacza, że na terenie strefy został przekroczony poziom docelowy i poziom celu długoterminowego dla rozpatrywanej  substancji.

Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin
Nazwa strefy	Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru 
całej strefy 	
	SO2	NOx	O3	
strefa wielkopolska	A	A	C	

Ocenę jakości powietrza za 2010 rok w  odniesieniu do nowego układu stref i zmienionych poziomów substancji wykonano w oparciu o następujące akty prawne:
- ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz.U.08.25.150 z poźniejszymi zmianami),
- rozporządzenie  MŚ z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.08.47.281),
- Wytyczne do rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonanej wg zasad określonych w art. 89 ustawy – Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem wymogów dyrektywy 2008/50/WE i dyrektywy 2004/107/WE.

3.2. MONITORING JAKOŚCI WÓD

3.2.1. MONITORING JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Monitoring stanu wód, od uzyskania członkostwa Polski w Unii Europejskiej, prowadzony jest według tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). Nadrzędnym celem RDW jest osiągnięcie dobrego stanu wód do roku 2015. 
Badania jakości wód powierzchniowych prowadzone są w zależności od presji na środowisko wodne w trzech zakresach: 
▪ diagnostycznym (MD) z częstotliwością raz na 6 lat, 
▪ operacyjnym (MO) z częstotliwością raz na 3 lata, 
▪ badawczym (MB) - częstotliwość ustalana jest w zależności od potrzeb. 
Punkty kontrolno-pomiarowe monitoringu operacyjnego dzielą się na celowe                       i operacyjne (dotyczące wód zagrożonych).
Obecnie przedmiotem badań monitoringowych jakości wód powierzchniowych są jednolite części wód powierzchniowych (JCW). Pojęcie to, wprowadzone przez Ramową Dyrektywę Wodną, oznacza oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych taki jak: jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód przybrzeżnych.
Na terenie powiatu  wyznaczono, zgodnie z typologią abiotyczną rzek, 25 jednolitych części wód (JCW), z których siedem w całości mieści się w granicach powiatu oraz dla jezior                o powierzchni powyżej 50 ha – 13 jednolitych części wód. 
Powiat jako obszar nizinny reprezentowany jest przez większość typów wielkościowych rzek: potoki nizinne piaszczyste (typ 17), małe i średnie rzeki będące pod wpływem procesów torfotwórczych (typ 24) oraz cieki łączące jeziora (typ 25).
Jeziora położone w powiecie wągrowieckim, o powierzchni powyżej 50 ha, zaliczono do 3  typów abiotycznych:
2a - jeziora o wysokiej zawartości wapnia, stratyfikowane, o małym wpływie zlewni na jakość wód;
3a - jeziora o wysokiej zawartości wapnia, stratyfikowane, o dużym wpływie zlewni na jakość wód;
3b – są to jeziora o wysokiej zawartości wapnia, niestratyfikowane, o dużym wpływie zlewni na jakość wód.

Jednolite części wód rzecznych (JCW):
•	Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki
•	Młynówka Borowska,
•	Kcynka,
•	Margoninka,
•	Pomorka,
•	Dymnica,
•	Dopływ poniżej jez. Łęgowo
•	Rudka,
•	Gołaniecka Struga,
•	Nielba,
•	Dopływ z Gruntowic,
•	Dopływ z Ochodzy,
•	Dopływ z Przysieczyna,
•	Dopływ z Nieświastowic,
•	Dopływ z Kłodzina,
•	Mała Wełna od wypływu z jez. Gorzuchowskiego do dopływu z Rejowca 
•	Wełna od Lutomni do Dopływu  poniżej Jez. Łęgowo
•	Dopływ z Jaroszewa,
•	Mała Wełna od dopływu z Rejowca do ujścia,
•	Dopływ z Michalczy,
•	Mała Wełna do wypływu z jez. Gorzuchowskiego,
•	Dopływ z Rejowca,
•	Wełna od Dopływu poniżej Jez. Łęgowo do ujścia
•	Trojanka (Struga Goślińska)
•	Dopływ z jez. Starskiego

Jednolite części wód jeziornych:
•	Jezioro Bracholińskie o pow. 53,5 ha, typ abiotyczny 3b,
•	Jezioro Czeszewskie o pow. 148,3 ha, typ abiotyczny 3b,
•	Jezioro Durowskie (Durowo) o pow.143,7 ha, typ abiotyczny3a,
•	Jezioro Grylewskie o pow.119,1 ha, typ abiotyczny3a,
•	Jezioro Kaliszańskie o pow.297,2 ha, typ abiotyczny2a,
•	Jezioro Kobyleckie o pow.65,7 ha, typ abiotyczny 3a,
•	Jezioro Łękno (Łeknińskie) o pow. 85,2 ha, typ abiotyczny 3b,
•	Jezioro Łęgowskie o pow. 68,4 ha,typ abiotyczny 3a,
•	Jezioro Maciejak o pow.97,1 ha, typ abiotyczny 3b,
•	Jezioro Rgielskie o pow.147,0 ha, typ abiotyczny 3a,
•	Jezioro Skockie (Rościńskie) o pow. 77,1ha, typ abiotyczny 3b,
•	Jezioro Stępuchowskie o pow.112,9 ha, typ abiotyczny 2a,po weryfikacji 2b
•	Jezioro Włókna (Włókieńskie) o pow.74,4 ha, typ abiotyczny 3b,

Program monitoringu wód powierzchniowych w roku 2010 realizowany był w ramach:
•	monitoringu operacyjnego 
–	w operacyjnych punktach monitoringu
•	w punktach, w których jest lub było zlokalizowane źródło zanieczyszczeń o potencjalnej możliwości zrzutu substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, w szczególności substancji priorytetowych, lub dla których wyniki monitoringu diagnostycznego wskazały, że jedna z tych substancji występuje w ilości przekraczającej dopuszczalne stężenia;
–	w celowych punktach monitoringu
•	wód na obszarach Natura 2000; 
•	wód wyznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych. 
•	wód przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych

W roku 2010 badaniami objęto: 
•	Jezioro Czeszewskie
•	Jezioro Kaliszańskie
•	Jezioro Łękno (Łeknińskie)
•	Jezioro Stępuchowskie
•	Kcynka – Nowy Dwór

Ocena stanu wód powierzchniowych 

Ocena stanu wód definiowana jest jako wypadkowa stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego wód, gdzie:
•	stan ekologiczny – określany jest dla naturalnych jednolitych części wód. Stan ekologiczny może być: bardzo dobry, dobry, umiarkowany, słaby i zły.
•	potencjał ekologiczny − określany jest dla sztucznych lub silnie zmienionych jednolitych części wód.
Na ocenę stanu/potencjału ekologicznego składa się:
•	ocena elementów biologicznych, prowadzona w zakresie klas I–V, 
•	ocena elementów fizyczno-chemicznych 
           - dla rzek w zakresie klas: I; II;  stan poniżej dobrego,
           - dla jezior - stan dobry i stan poniżej dobrego,
•	ocena wskaźników jakości wód z grupy substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne) – stan dobry i stan poniżej dobrego,
•	ocena elementów hydromorfologicznych.
Ocena elementów chemicznych prowadzona jest w zakresie substancji priorytetowych oraz wskaźników innych substancji zanieczyszczających według KOM 2006/0129(COD) – stan dobry i stan nieosiągający dobrego.

Wyniki badań

JEZIORO CZESZEWSKIE

kod JCW: LW10215
kategoria wód: wody naturalne 
Jezioro
typ wód: 3b (jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane)
współczynnik Schindlera:  >2

Lokalizacja punktu pomiarowo-kontrolnego (ppk):
Stanowisko 01
kod ppk: PL02S0502_2184
współrzędne geograficzne ppk: 52,89021; 17,37748
powiat: wągrowiecki
gmina: Gołańcz
dorzecze: Odry
RZGW Poznań 
	
WYNIKI BADAŃ STANU EKOLOGICZNEGO
WÓD JEZIORA CZESZEWSKIEGO – Stanowisko 01
na podstawie wyników badań z roku 2010
Lp.	Wskaźnik jakości wody	Jednostka miary	Liczba prób	Minimum	Data	Maksimum	Data	Średnia roczna	Klasa wskaźnika jakości wód	
Elementy biologiczne	
1	Fitoplankton:		
	Chlorofil „a”	µg/l	3	3,5	17.06	20,7	20.04	9,867	I	
	Multimetriks fitoplanktonowy	-	3	MMPhytopl = 1,12	II	
2	Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego	-	ESMI = 0,826	I	
Elementy fizykochemiczne	
3	Przezroczystość	m	4	1,2	20.04	2,4	12.08	1,95	stan dobry	
4	Tlen rozpuszczony (latem nad dnem)	mg O2/l	4	4,83	17.06	10	20.04	7,4125	stan dobry *	
5	Przewodność w 20şC	µS/cm	4	622	12.10	770	20.04	674	stan poniżej dobrego	
6	Azot ogólny	mg N/l	4	2,06	12.10	7,48	20.04	4,3075	stan poniżej dobrego	
7	Fosfor ogólny	mg P/l	4	0,015	12.10	0,04	17.06	0,03	stan dobry	
wypełnienie żółtym kolorem - wartość wskaźnika brana pod uwagę do oceny
* tlen rozpuszczony oceniono na podstawie wyniku z dnia 12.08.2010 r., który wynosi: 4,9 mg O2/l

Klasa elementów biologicznych: I (bardzo dobry)

Klasa elementów fizykochemicznych: Jeden lub więcej badanych wskaźników jakości wód  wchodzących w skład elementów fizykochemicznych przekracza wartości określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia dla klasy II. 

Stan ekologiczny - umiarkowany

JEZIORO KALISZAŃSKIE

kod JCW: LW10227
kategoria wód: wody naturalne 
Jezioro
typ wód: 2a (jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane)
współczynnik Schindlera:  <2

Lokalizacja punktu pomiarowo-kontrolnego (ppk):
Stanowisko 01
kod ppk: PL02S0502_0227
współrzędne geograficzne ppk: 52,88601; 17,13711
powiat: wągrowiecki
gmina: Wągrowiec
dorzecze: Odry
RZGW Poznań 

WYNIKI BADAŃ STANU EKOLOGICZNEGO
WÓD JEZIORA KALISZAŃSKIEGO – Stanowisko 01
na podstawie wyników badań z roku 2010
Lp.	Wskaźnik jakości wody	Jednostka miary	Liczba prób	Minimum	Data	Maksimum	Data	Średnia roczna	Klasa wskaźnika jakości wód	
Elementy biologiczne	
1	Fitoplankton:		
	Chlorofil „a”	µg/l	3	2,8	25.06	5,1	11.08	3,767	I	
	Multimetriks fitoplanktonowy	-	3	MMPhytopl = 0,16	I	
2	Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego	-	ESMI = 0,837	I	
Elementy fizykochemiczne	
3	Przezroczystość	m	4	4	11.08	7,3	25.06	5,675	stan dobry	
4	Średnie nasycenie tlenem hypolimnionu	%	śr. nasyc. tlenem hypolimn. = 0,72	stan poniżej dobrego*	
5	Przewodność w 20şC	µS/cm	4	390	27.10	516	26.04	448	stan dobry	
6	Azot ogólny	mg N/l	4	1,09	25.06	2,07	26.04	1,5	stan dobry	
7	Fosfor ogólny	mg P/l	4	0,02	11.08	0,05	25.06	0,03	stan dobry	
wypełnienie żółtym kolorem - wartość wskaźnika brana pod uwagę do oceny
 * do oceny nie uwzględniono wskaźnika tlen rozpuszczony. Analizując lata wcześniejsze zauważa się wyższe wartości tego wskaźnika. Niska
zawartość tlenu rozpuszczonego może być zjawiskiem naturalnym, które zdarza się również w oligotroficznych jeziorach. Zawartość tlenu będzie
monitorowana w latach następnych.

Klasa elementów biologicznych: I (bardzo dobry)

Klasa elementów fizykochemicznych:  Żaden z badanych wskaźników jakości wód wchodzących w skład elementów fizykochemicznych nie przekracza wartości określonych w załączniku 2 do rozporządzenia dla klasy II.

Stan ekologiczny – bardzo dobry

OCENA POD KĄTEM PRZYDATNOŚCI WÓD DO BYTOWANIA RYB W WARUNKACH NATURALNYCH
w punkcie pomiarowo-kontrolnym  JEZ. KALISZAŃSKIE
na podstawie wyników badań z roku 2010

Lp.	Wskaźnik Jakości	Jednostka	Liczba prób	Wynik przydatności wód dla życia ryb	
1	Temperatura wody	˚C	8	Karpiowate	
2	Zawiesiny ogólne	mg/l	8	Łososiowate	
3	Odczyn	pH	8	Łososiowate	
4	Tlen rozpuszczony	mg O2/l	8	Łososiowate	
5	BZT5	mg O2/l	8	Łososiowate	
6	Azot amonowy	mg NNH4/l	8	Łososiowate	
7	Niejonowy amoniak	mg NH3/l	8	Łososiowate	
8	Azotyny	mg NO2/l	8	Karpiowate	
9	Cynk ogólny	mg Zn/l	8	Łososiowate	
10	Miedź	mg Cu/l	8	Łososiowate	
11	Fosfor ogólny	mgPO4/l	8	Karpiowate	

JEZIORO ŁĘKNO (ŁEKNIŃSKIE)

kod JCW: LW10206
kategoria wód: wody naturalne 
Jezioro
typ wód: 3b (jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane)
współczynnik Schindlera:  >2

Lokalizacja punktu pomiarowo-kontrolnego (ppk):
Stanowisko 01
kod ppk: PL02S0502_2241
współrzędne geograficzne ppk: 52,84307; 17,29179
powiat: wągrowiecki
gmina: Wągrowiec
dorzecze: Odry
RZGW Poznań 
	
WYNIKI BADAŃ STANU EKOLOGICZNEGO 
WÓD JEZIORA ŁĘKNO (ŁEKNIŃSKIEGO) – Stanowisko 01 
na podstawie wyników badań z roku 2010
Lp.	Wskaźnik jakości wody	Jednostka miary	Liczba prób	Minimum	Data	Maksimum	Data	Średnia roczna	Klasa wskaźnika jakości wód	
Elementy biologiczne	
1	Fitoplankton:		
	Chlorofil „a”	µg/l	3	7,2	19.04	424,6	10.08	182	V	
	Multimetriks fitoplanktonowy	-	3	MMPhytopl = 5,21	V	
2	Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego	-	ESMI = 0,185	V	
Elementy fizykochemiczne	
3	Przezroczystość	m	4	0,1	10.08	1,6	19.04	0,6	stan poniżej dobrego	
4	Tlen rozpuszczony (latem nad dnem)	mg O2/l	4	4,71	14.06	18,26	18.10	9,57	stan dobry *	
5	Przewodność w 20şC	µS/cm	4	608	10.08	967	19.04	806	stan poniżej dobrego	
6	Azot ogólny	mg N/l	4	3,31	14.06	15,68	19.04	8,925	stan poniżej dobrego	
7	Fosfor ogólny	mg P/l	4	0,05	19.04	0,35	14.06	0,22	stan poniżej dobrego	
wypełnienie żółtym kolorem - wartość wskaźnika brana pod uwagę do oceny
* tlen rozpuszczony oceniono na podstawie wyniku z dnia 10.08.2010 r., który wynosi: 4,89 mg O2/l

Klasa elementów biologicznych: V (zły)

Klasa elementów fizykochemicznych: Jeden lub więcej badanych wskaźników jakości wód  wchodzących w skład elementów fizykochemicznych przekracza wartości określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia dla klasy II. 

Stan ekologiczny - zły

JEZIORO STĘPUCHOWSKIE
kod JCW: LW10208
kategoria wód: wody naturalne 
Jezioro
typ wód: 2a (jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane)
współczynnik Schindlera:  < 2
Uwaga: Jezioro zostało ocenione (przed weryfikacją) jako stratyfikowane, mimo, że w okresie letnim nie było hypolimnionu. Brak hypolimnionu pojawił się po raz  pierwszy i  będzie monitorowany w latach późniejszych.
	Po weryfikacji  przez IOŚ jezioro zostało ocenione jako niestratyfikowane typ 2b.
Lokalizacja punktu pomiarowo-kontrolnego (ppk):
Stanowisko 01
kod ppk: PL02S0502_2238
współrzędne geograficzne ppk: 52,81202; 17,40502
powiat: wągrowiecki
gmina: Damasławek
dorzecze: Odry
RZGW Poznań 
WYNIKI BADAŃ STANU EKOLOGICZNEGO 
WÓD JEZIORA STĘPUCHOWSKIEGO – Stanowisko 01 
na podstawie wyników badań z roku 2010
Lp.	Wskaźnik jakości wody	Jednostka miary	Liczba prób	Minimum	Data	Maksimum	Data	Średnia roczna	Klasa wskaźnika jakości wód	
Elementy biologiczne	
1	Fitoplankton:		
	Chlorofil „a”	µg/l	3	16,8	15.06	69,9	13.04	34,9	V	
	Multimetriks fitoplanktonowy	-	3	MMPhytopl = 4,46	V	
2	Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego	-	ESMI = 0,784	II*	
Elementy fizykochemiczne	
3	Przezroczystość	m	4	1	13.04	1,9	15.06	1,45	stan poniżej dobrego	
4	Tlen rozpuszczony (latem nad dnem)	mg O2/l	4	0,05	13.08	14,88	13.04	6,25	**	
5	Średnie nasycenie tlenem hypolimnionu	%	śr. nasyc. tlenem hypolimn. = 	***	
6	Przewodność w 20şC	µS/cm	4	621	13.08	758	13.04	675	stan poniżej dobrego	
7	Azot ogólny	mg N/l	4	1,903	13.08	4,57	13.04	3,37	stan poniżej dobrego	
8	Fosfor ogólny	mg P/l	4	0,03	13.08	0,19	15.06	0,08	stan poniżej dobrego	
wypełnienie żółtym kolorem - wartość wskaźnika brana pod uwagę do oceny
  * Wskaźnik ESMI został obniżony z I na II klasę ponieważ  maty glonów nitkowatych pokrywają powierzchnię jeziora i makrofity zanurzone.54% całego pokrycia fitolitoralu stanowią gatunki negatywne czyli Potamogeton pectinatus i Ceratophyllum demersum.
** Wartości tlenu  nad dnem wpisano dodatkowo, żeby zobrazować warunki tlenowe w jeziorze.
*** Jezioro zostało ocenione jako stratyfikowane, mimo, że w okresie letnim nie było hypolimnionu. Brak hypolimnionu pojawił się po raz  pierwszy i  będzie monitorowany w latach późniejszych

Klasa elementów biologicznych: IV (słaby)
Klasa elementów fizykochemicznych: Jeden lub więcej badanych wskaźników jakości wód  wchodzących w skład elementów fizykochemicznych przekracza wartości określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia dla klasy II. 
Stan ekologiczny - słaby

KCYNKA – NOWY DWÓR
KATEGORIA WÓD: WODY NATURALNE
Potok
– typ 17 (potok nizinny piaszczysty)

Jednolita Część Wód (JCW):
– nazwa – Kcynka
– kod – PLRW600017188529

Lokalizacja punktu pomiarowo-kontrolnego (ppk):
nazwa ppk – Kcynka – Nowy Dwór 
kod ppk – PL02S0501_0781
kilometr biegu cieku – 3,3 
współrzędne geograficzne ppk: 17˚17΄45,20˝ 53˚03΄18,74˝;  17,295889; 53,055206
Gmina: Gołańcz
Powiat: wągrowiecki
Dorzecze: Odra
RZGW: Poznań

WYNIKI BADAŃ STANU EKOLOGICZNEGO WÓD 
w punkcie pomiarowo-kontrolnym KCYNKA – NOWY DWÓR 
na podstawie wyników badań z roku 2010
Lp.	Wskaźnik jakości wody	Jednostka miary	Liczba prób	Minimum	Data	Maximum	Data	Średnia roczna	Percentyl 90*	Klasa wskaźnika jakości wód	
1	Temperatura wody	˚C	12	0,0	2010-02-09	15,8	2010-08-04	7,633	14,96	I	
2	Odczyn	pH	12	7,67	2010-02-09	8,17	2010-10-06	7,966	8,119	I	
3	Tlen rozpuszczony	mg O2/l	12	8,37	2010-07-07	14,04	2010-03-08	10,959	8,831	I	
4	BZT5	mg O2/l	12	1,6	2010-04-07
2010-09-07	3,6	2010-11-09	2,433	3,28	II	
5	Ogólny węgiel organiczny	mg C/l	12	5,21	2010-02-09	14,38	2010-10-06	8,890	11,572	II	
6	Azot amonowy	mg NNH4/l	12	0,053	2010-04-07	2,13	2010-01-12	0,522	1,508	II	
7	Azot Kjeldahla	mg N/l	12	0,920	2010-08-04	3,62	2010-01-12	1,815	2,45	poniżej stanu dobrego	
8	Azot azotanowy	mg NNO3/l	12	0,51	2010-07-07	15,9	2010-04-07	6,443	12,592	poniżej stanu dobrego	
9	Azot ogólny	mg N/l	12	1,88	2010-07-07	18,1	2010-04-07	8,319	14,45	poniżej stanu dobrego	
10	Fosfor ogólny	mg P/l	12	0,12	2010-04-07	0,49	2010-01-12	0,34	0,46	poniżej stanu dobrego	
11	Przewodność w 20 ˚C	μS/cm	12	522,5	2010-07-07	814	2010-10-06	672	753,5	I	
12	Substancje rozpuszczone	mg/l	12	448	2010-07-07	751	2010-12-08	620	738,9	II	
13	Makrofitowy Indeks Rzeczny	indeks	1	36,0	2010-08-24	36,0	2010-08-24	-	-	II	
*dla tlenu rozpuszczonego podano wartość percentyla 10
Wypełnienie kolorem żółtym – określenie klasy wskaźnika na podstawie wartości maksymalnej lub minimalnej, percentyla 90 w zależności od liczby pobranych próbek.

Klasa elementów fizyczno-chemicznych: jeden lub więcej badanych wskaźników jakości wód wchodzących w skład elementów fizykochemicznych przekracza wartości określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia dla klasy II 
Klasa elementów biologicznych – II (dobry)
Stan ekologiczny - umiarkowany

OCENA POD KĄTEM PRZYDATNOŚCI WÓD DO BYTOWANIA RYB W WARUNKACH NATURALNYCH
w punkcie pomiarowo-kontrolnym KCYNKA – NOWY DWÓR
na podstawie wyników badań z roku 2010

Lp.	Wskaźnik Jakości	Jednostka	Liczba prób	Wynik przydatności wód dla życia ryb	
1	Temperatura wody	˚C	12	Łososiowate	
2	Zawiesiny ogólne	mg/l	12	Łososiowate	
3	Odczyn	pH	12	Łososiowate	
4	Tlen rozpuszczony	mg O2/l	12	Łososiowate	
5	BZT5	mg O2/l	12	Karpiowate	
6	Azot amonowy	mg NNH4/l	12	non	
7	Niejonowy amoniak	mg NH3/l	12	Łososiowate	
8	Azotyny	mg NO2/l	12	non	
9	Fosfor ogólny	mgP/l	12	non	
10	Cynk ogólny	mg Zn/l	12	Łososiowate	
11	Miedź	mg Cu/l	12	Łososiowate	

3.2.2. MONITORING JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH

Przedmiotem badań monitoringowych jakości wód podziemnych są jednolite części wód podziemnych. Pojęcie to zostało wprowadzone przez Ramową Dyrektywę Wodną. Oznacza ono określoną objętość wód podziemnych w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych. 
Na terenie województwa wielkopolskiego wyznaczono 18 jednolitych części wód podziemnych, w tym na obszarze powiatu wągrowieckiego częściowo występują JCWPd:
•	jednolita część wód podziemnych nr 36 (kod PL_GB_6500_036),
•	jednolita część wód podziemnych nr 42 (kod PL_GB_6500_042).

W roku 2010 badania jakości wód podziemnych   prowadzone były przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie w ramach monitoringu: 
•	diagnostycznego;
•	operacyjnego, którym zostały objęte jednolite części wód podziemnych zagrożone nieosiągnięciem dobrego stanu;
oraz przez WIOŚ w Poznaniu w ramach monitoringu:
•	operacyjnego pod kątem podatności wód na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych.
Obszary wyznaczone do badań wód podziemnych nie obejmują terenu powiatu wągrowieckiego. 

3.3. MONITORING HAŁASU

Prawidłowe kształtowanie klimatu akustycznego środowiska wymaga konsekwentnego uwzględniania zagadnień akustycznych w polityce przestrzennej, w szczególności na etapie uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego. Szczególne znaczenie ma jednoznaczność zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, umożliwiająca przypisanie poszczególnym wyróżnionym w planie kategoriom terenów dopuszczalnej wartości poziomu hałasu w środowisku. Spełnienie tego wymagania jest niezbędne dla prawidłowego ustalenia szczegółowego zagospodarowania terenu, zwłaszcza położenia nieprzekraczalnej linii zabudowy w stosunku do źródeł hałasu lub możliwości prowadzenia różnego rodzaju działalności oraz realizacji zabudowy o różnych funkcjach. 
Ze względu na powszechność występowania, znaczny zasięg oddziaływania oraz liczbę narażonej ludności, podstawowym źródłem uciążliwości akustycznych dla środowiska są hałasy komunikacyjne.
W przypadku hałasów pochodzących od dróg i linii kolejowych dopuszczalny poziom hałasu dla wskaźników długookresowych i krótkookresowych wynosi w porze dziennej - w zależności od przeznaczenia terenu – od 50 do 65 dB, w porze nocnej od 45 do 55 dB. Spełnienie wymogów rozporządzenia nie gwarantuje stworzenia mieszkańcom warunków, w których nie występuje uciążliwe (w skali subiektywnej uciążliwości hałasu komunikacyjnego) oddziaływanie hałasu. Przyjęte standardy podyktowane są realnymi możliwościami ograniczania hałasów komunikacyjnych.
W roku 2010 na terenie powiatu wągrowieckiego Delegatura WIOŚ w Pile nie prowadziła pomiarów poziomów hałasu komunikacyjnego. 

3.4. MONITORING PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

Monitoring pól elektromagnetycznych polega na wykonywaniu w cyklu trzyletnim pomiarów natężenia składowej elektrycznej pola w 135 (po 45 na rok) punktach pomiarowych rozmieszczonych równomiernie na obszarze województwa, w miejscach dostępnych dla ludności usytuowanych w:
•	centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tysięcy,
•	pozostałych miastach,
•	terenach wiejskich.
Pomiary wykonuje się w odległości niemniejszej niż 100 metrów od źródeł emitujących pola elektromagnetyczne. 
Na terenie powiatu wągrowieckiego w roku 2010 pomiary poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) prowadzono w 1 punkcie, w gminie Wapno przy ul. Świerczewskiego 6. Oznaczona wartość natężenia składowej elektrycznej pola była poniżej zakresu czułości sondy pomiarowej (<0,5V/m), zatem nie stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego  wynoszącego 7V/m dla zakresu częstotliwości  od 3 MHz do 300 GHz. 

3.5. MONITORING GOSPODARKI ODPADAMI

W ramach monitoringu gospodarki odpadami WIOŚ gromadzi informacje o:
-	selektywnej zbiórce odpadów,
-	kompostowniach i spalarniach odpadów, 
-	składowiskach z uwzględnieniem stopnia i sposobu ich zabezpieczenia.
Informacje te uzyskiwane są z ankiet wysyłanych do poszczególnych gmin oraz podmiotów gospodarczych.

Selektywna zbiórka odpadów
Do zadań gminy należy zapewnienie czystości i porządku na swoim terenie oraz tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania m.in.: poprzez zorganizowanie selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpadów komunalnych przydatnych do odzysku i współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami. 
Konsekwentnie podejmowane od kilku lat działania w ramach selektywnej zbiórki odpadów przyczyniły się znacząco do wzrostu ilości i różnorodności odzyskiwanych surowców. 
Na terenie powiatu wągrowieckiego w 2010 roku wszystkie gminy prowadziły selektywną zbiórkę odpadów. W jej wyniku zebrano niżej wymienione ilości odpadów:

Ilość odpadów zebranych w 2010 roku w poszczególnych gminach w wyniku selektywnej zbiórki odpadów
Lp.	Gmina	Odpady [Mg]	
		szkło	tworzywo sztuczne	papier 
i tektura	biodegra -dowalne	Razem	
1	Damasławek	53,1	9,2	4,8	-	67,1	
2	Gołańcz	22,9	22,7	9,8	-	55,4	
3	Mieścisko	39,6	5,6	14,4	-	59,6	
4	Skoki	91	17,43	8,55	-	116,98	
5	Wapno	28,9	11,45	3,5	-	43,85	
6	Miasto Wągrowiec	231,88	50,78	176,98	-	459,64	
7	Gmina Wągrowiec	77,5	26,6	12,845	-	116,945	
Razem	544,88	143,76	230,875	-	919,515	

Kompostownie
Na terenie powiatu wągrowieckiego nie występują kompostownie, objęte działalnością WIOŚ w Poznaniu Delegatura w Pile.

3.6. PODSUMOWANIE 
1.	Stan powietrza na terenie powiatu wągrowieckiego ocenia się jako dobry. Ocena jakości powietrza dotyczy całego województwa wielkopolskiego jako strefy. Pod kątem ochrony roślin strefę wielkopolską dla ozonu zaliczono jedynie  do klasy C. Pozostałe  wskaźniki (SO2, NOx) określają klasę A. Pod kątem ochrony zdrowia,  ze względu na przekroczenia  poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 zaliczono  do klasy C. Należy podkreślić, że stężenia pyłu wykazują wyraźną zmienność sezonową – przekroczenia dotyczą tylko sezonu grzewczego.
2.	Na terenie powiatu wągrowieckiego  badana JCW  rzeczna  (Kcynka – Nowy Dwór)           w  2010  roku    osiągnęła stan ekologiczny umiarkowany. Podstawą do oceny były elementy biologiczne i wskaźniki fizyczno - chemiczne. W przypadku jezior  osiągnęły stan ekologiczny: J. Czeszewskie – umiarkowany; J. Kaliszańskie – bardzo dobry; J. Łękno (Łeknińskie) – zły; J. Stępuchowskie – słaby. Zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej do 2015 roku Polska ma osiągnąć dobry stan wód. Należy więc dążyć do poprawy stanu czystości rzek poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni, stosowanie odpowiednich zabiegów agrotechnicznych na terenach użytkowanych rolniczo oraz podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.
3.	Na obszarze powiatu wągrowieckiego położone są  częściowo dwie JCWPd: 36 JCWPd  i 42 JCWPd. Obszary wyznaczone do badań wód podziemnych w PMŚ nie obejmują terenu powiatu wągrowieckiego.
4.	W roku 2010 na terenie powiatu wągrowieckiego Delegatura WIOŚ w Pile nie prowadziła pomiarów poziomów hałasu komunikacyjnego. 
5.	Nie stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego pól elektromagnetycznych na terenach dostępnych dla ludności.